**ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE ACCESORIOS DE IMAGENOLOGÍA DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)**

* Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.
* Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

El presente llamado está compuesto por los siguientes lotes:

[LOTE 1: ACCESORIOS PARA IMAGENOLOGÍA 3](#_Toc525203895)

**Lote 1: ACCESORIOS DE IMAGENOLOGIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo Versión final | Código Equipo | Código Espacio  | Cant.  |
| Delantal de plomo | **BI.XX012** | 1022 | 2 |
| 1034 | 2 |
| 1035 | 1 |
| 2317 | 1 |
| 2338 | 1 |
| Percha para protecciones plomadas | **BI.XX004** | 1022 | 1 |
| 1034 | 1 |
| 1035 | 1 |
| 2317 | 1 |
| 2338 | 1 |
| Protectores de Tiroides | **BI.XX040** | 1022 | 2 |
| 1034 | 2 |
| 1035 | 2 |
| 2317 | 1 |
| 2338 | 1 |
| Protectores gonadales | **BI.RAD041** | 1022 | 2 |
| 1034 | 2 |
| 1035 | 2 |

# LOTE 1: ACCESORIOS PARA IMAGENOLOGÍA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo:** | **Protectores gonadales** | **Código Equipo:** |
| BI.RAD041 |
| **Local ubicación** | **1022 1034 1035** | **Cantidad: 6** |

|  |  |
| --- | --- |
| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
|  |  |
| Protector combinado ovárico/ testicular de protección anti-X. |  |
| Fabricado en varias capas de vinilo plomífero con un cinturón de ajuste en velcro.  |  |
| En protección de 0,50 mm/Pb y 1 mm/Pb.  |  |
| Fabricado en Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad. |  |
| Tallas: S- M- L. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo:** | **Percha para protecciones plomadas** | **Código Equipo:** |
| BI.XX004 |
| **Local ubicación** | **1022 1034 1035 2317 2338** | **Cantidad: 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
|  |  |
| Percha metálica para guantes y delantales. |  |
| Soporte a pared. Deberá incluir todos los accesorios para su instalación. |  |
| Capacidad para 3 delantales. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo:** | **Delantal de plomo** | **Código Equipo:** |
| BI.XX012 |
| **Local ubicación** | **1022 1034 1035 2317 2338** | **Cantidad: 7** |

|  |  |
| --- | --- |
| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
|  |  |
| Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aporten una gran flexibilidad y peso mucho más ligero. |  |
| Con protección 0,50 mm./Pb. para 100 kV.  |  |
| La longitud de los delantales podrá ser de 90-100-110 y 120 cm. y la anchura es correspondiente a las tallas. Especificar. |  |
| S-M-L-XL  |  |
| Será utilizado por el operador.  |  |
| Protección de la totalidad de la parte delantera. La incorporación de un cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del médico.  |  |
| En Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.  |  |
| Se valorá delantales de chaleco y falda a elegir por el usuario. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo:** | **Protectores de Tiroides** | **Código Equipo:** |
| BI.XX040 |
| **Local ubicación** | **1022 1034 1035 2317 2338** | **Cantidad: 8** |

|  |  |
| --- | --- |
| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
|  |  |
| Protectores de tiroides en 0,50 mm equivalente Pb. |  |